**南通师范高等专科学校实验小学**

**体育器材采购项目**

**询价采购文件**

**采 购 人：南通师范高等专科学校实验小学**

**日 期：2021年8月16日**

**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**

**询价采购文件**

项目概况

**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**潜在供应商应在供应商登陆南通开发区教育网（[http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2021年8月](http://www.ntkfqjy.com/%EF%BC%89%EF%BC%8C%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2021%E5%B9%B48%E6%9C%88)20日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

受**南通师范高等专科学校实验小学**的委托，决定就**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目基本情况：**

1、项目名称：**南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目**

2、采购方式：询价

3、预算金额：本项目采购预算为人民币22万元

4、最高限价：本项目最高限价为人民币22万元，**报价总价超过最高限价的为无效投标**。

5、采购需求：南通师范高等专科学校实验小学体育器材设备采购、安装、调试及后续服务，详见询价文件附件。

6、**交货期：** 自合同签定之日起15天内

7、质量标准：合格

8、本项目不接受联合体投标。

**二、询价供应商资格要求：**

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、必须具有独立的法人资格，提供有效的三证合一的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件这两项（须加盖公章）。

**三、获取采购文件**

**下载询价文件：**供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

**四、询价文件的递交**

**供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。**

**“询价响应文件”内容包括：**

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

**（2）报价文件包括报价表及资格证明文件**

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

**2.2资格证明文件：**

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书（并加盖公章）；

②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章），格式见附件；

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）各供应商须递交 **叁** 份完整的报价文件，其中正本 **壹** 份、副本**贰**份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

**五**、**响应文件提交：**截止时间：**2021年8月20日14时00分**，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：南通经济技术开发区星湖小学林翠路39号星灿天地四楼会议室

六、**样品**

1.本次采购项目需要提供询价附件 “项目需求及技术参数”中的样品：A、小体操垫一件；B、篮球一件；C、排球一件；D、足球一件，E、羽毛球拍一件，以供评标时使用。样品的技术参数须按项目需求中的要求提供。

2.成交供应商的样品封样不退回，并以此作为该产品将来供货进场查验核实的依据。

3.样品出样的时间：询价文件接收截止时间前，将样品放置出样地点。投标供应商未提供样品或提供样品不齐全或样品不符合招标文件要求的其递交的询价文件将被拒绝。

4.样品出样地点：南通经济技术开发区星湖小学林翠路39号星灿天地四楼会议室**。**

5.各供应商自行看管样品，出现一切问题由供应商自行负责。成交结果宣布后两小时内：成交供应商须将封样后的样品送至采购人指定地点，其余投标人的样品各自负责搬离出样地点。

**七、开评标时间：2021年8月20日14时00分**

**八、公告期限：**自本公告发布之日起3个工作日。

**九、成交原则、方式**

**成交原则：**

1、按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、网上报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

**5、采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。**

**成交方式：**按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

**十、成交结果通知**

（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

**十一、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

**十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

**招标人：**南通师范高等专科学校实验小学

**联系人：**马老师

**联系电话：**13912206633

南通师范高等专科学校实验小学

**2021年8月16日**

**附件：**

1. **项目需求**
2. **项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **招标参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 计时器 | 可分割时段,两组倒计器,节拍器,红外线测心率,时间,日历,定闹显示、振动提醒等功能。 | 4 | 只 |
| 2 | 发令枪 | 双发击发；能使用双环定装发令弹，用于竞赛类体育项目的比赛和训练。 | 2 | 把 |
| 3 | 发令弹 | 100发/盒，发火可靠，使用安全，烟雾明显，音响适中。 | 1 | 盒 |
| 4 | 发令台 | 可移动式，产品尺寸长\*宽\*高=600×600×1300mm (mm),箱体低端2个固定底座，2个带轮底座，台阶式。产品含可拆装的烟屏，烟屏外径规格不小于68厘米，采用复合玻璃钢或其他轻质金属材料制作， 烟屏支架采用优质管材制作，支架可插入发令台插管，烟屏可依据发令员手臂长度调节高度。发令台主要由底架和推手柄组成，底架用优质方管焊接而成，推手柄采用优质圆管制作；产品为两层踏步结构，踏步上采用花纹板制作，起到防滑作用。 | 1 | 套 |
| 5 | 接力棒 | 接力棒长度为30（mm），直径27.5mm,适合中小学生手型。接力棒采用铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。接力棒的重量55±3g；棒的表面经氧化处理. | 30 | 根 |
| 6 | 小沙包 | 外层加厚斜纹帆布面料，耐磨耐脏，内里填充荞麦皮，加密手工缝制。结实。7\*7cm | 120 | 只 |
| 7 | 钢尺 | 50米，采用硬度很高的钢制造而成，拉力更强劲，防水性好。 | 2 | 个 |
| 8 | 钢尺 | 20米，采用硬度很高的钢制造而成，拉力更强劲，防水性好。 | 2 | 个 |
| 9 | 钢尺 | 5米，采用硬度很高的钢制造而成，拉力更强劲 | 2 | 个 |
| 10 | 皮尺 | 50米，超韧性纤维防水，优质包胶皮尺。 | 2 | 个 |
| 11 | 皮尺 | 10米，超韧性纤维防水，优质包胶皮尺。 | 2 | 个 |
| 12 | 信号旗 | 纯棉布+不锈钢材质，全长46cm,旗面宽38cm,高32cm，手柄部分配有或海绵套。 | 20 | 个 |
| 13 | 小体操垫 | 可折叠，展开尺寸1.2×0.6×0.5mm，折叠后0.6×0.6×0.1，主体由EVA组成，弹力均衡，柔软适中，表面罩防滑PU革。 | 180 | 张 |
| 14 | 篮球 | 5号篮球，重量500-550g、圆周:630-700mm，弹跳1.2-1.4m, 高级吸湿PU表面，均衡颗粒，触感非凡，质地柔软耐磨；丁基内胆，气密性好，不易漏气，弹性均匀；抓握省力粘手；适用场地：室内木地板，室外水泥地，室外塑胶地等，产品符合GB/T22892-2008排球标准，产品通过国家体育用品质量检测中心认证。 | 120 | 只 |
| 15 | 篮球架 | 铁质边框，PC透明篮球板，焊接钢管支架,管径78mm，底座带滚轮，底座可装100L的水或140kg的沙子。可调高度：从篮圈到地面2.2-3.25m. | 8 | 只 |
| 16 | 篮球网 | 网高：50厘米左右；网口：45厘米左右；网底：35厘米左右；网眼：4.5厘米左右；材料：高级锦纶，耐磨性好；12扣；每2只为1副。 | 16 | 个 |
| 17 | 篮球记录牌 | 主要由支架、记分方框和记分牌组成；记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成；记分牌为手推式记分，采用PVC制作。 | 2 | 个 |
| 18 | 排球 | 5号进口贴皮排球，高级合成皮革, 重量396-453g、圆周680-710mm、弹跳1.2-1.4m 高弹超强防汗，手感柔和，冲击力小；丁基内胆，气密性好，不易漏气，弹性均匀；专业粘合工艺，螺旋结构设计，飞行稳定，易于控制；适用场地：室内外通用，产品符合GB/T22892-2008排球标准。 | 80 | 个 |
| 19 | 足球 | 4号比赛级机缝足球重量350-380g、圆周620-650mm、弹跳1.1-1.4m高档PU表面，贴布丁基内胆，气密性好，不易漏气，不易变形，脚感舒适；先进贴皮工艺，造就舒适脚感和球技；符合GB/T22892-2008足球标准，通过FIFA国际足联认证，获竞赛一级用球称号。 | 100 | 个 |
| 20 | 足球门 | 5人制2\*3m, 加厚管径：φ76mm\*2.5mm | 2 | 副 |
| 21 | 足球门 | 11人制2.44\*7.32m, 加厚管径：φ114mm\*3mm | 1 | 副 |
| 22 | 足球网 | 5人制，聚乙烯加粗型 | 2 | 副 |
| 23 | 足球网 | 11人制，聚乙烯加粗型 | 1 | 副 |
| 24 | 皮球 | PVC环保6寸加厚材质 | 40 | 个 |
| 25 | 乒乓球拍 | 6.0mm厚5层纯实木底板，双面贴合反胶套胶，套胶表面粘性好，颜色通透。2.2mm厚高弹橡胶海绵，手柄采用吸汗木材制成，防滑效果显著。手柄握感适,圆口平滑，不卡手，无毛刺，粘合牢固，胶皮揭开后无胶水残留。球拍整体无刺激异味。 | 40 | 副 |
| 26 | 乒乓球网 | 尼龙编织工艺，耐磨，防水网宽1800mm高150mm | 4 | 个 |
| 27 | 乒乓球计分牌 | 使用尺寸：388×190×200（mm)折叠式，工程塑料外壳，特制纸板芯页。 | 2 | 个 |
| 28 | 羽毛球拍 | 铝合金碳素羽毛球拍。长度669-671mm材质：铝合金+碳素重量: 90g(含)-93g(含)穿线类型: 成品拍，每拍赠送3个羽毛球。 | 40 | 副 |
| 29 | 羽毛球 | 水鸭单边，优质两拼球头+优质硝化棉胶+高级树脂胶，一桶12个。 | 20 | 桶 |
| 30 | 球类推车 | 推车主要采用不锈钢材质拼焊而成；材质壁厚不小于1.2mm，推车支脚底部装有滚轮，移动方便。900\*800\*900mm,可装50个左右的5号篮球 | 3 | 个 |
| 31 | 放置架 | 长2m，宽50cm,高2米，不锈钢加厚中型，壁厚1.5mm；四层承重300kg。 | 2 | 个 |
| 32 | 体操棒 | 长90cm，直径3.5cm，木质光滑结实 | 60 | 根 |
| 33 | 短跳绳 | 绳长3m，PU材质，PP手柄，绳长可调节。 | 250 | 根 |
| 34 | 拔河绳 | 手握直径35mm，20M, 4股麻绳. | 6 | 根 |
| 35 | 体操垫 | 体操垫由EVA组成，弹力均衡，柔软适中。海绵垫基本尺寸：长×宽×厚=2×1×0.1（米）。海绵垫表面罩表面罩席纹防滑PU革，套子侧面装有拉链及拉手攀。 | 8 | 张 |
| 36 | 推铁环 | 不锈钢50CM加粗款，海绵手柄推杆4.5mm | 50 | 个 |
| 37 | 呼啦圈 | 泡棉材质可拆卸，6节直径75cm,780g。 | 60 | 个 |
| 38 | 键子 | 橡胶底，色彩鲜艳、无异味； 天然鸡毛。手工加厚。 | 80 | 个 |
| 39 | 划线器 | 单道划线车，三轮移动，产品高度：32\*32cm,轴距：28cm,高度90cm,划线宽度7.5cm. | 1 | 个 |
| 40 | 标志筒 | 高度50CM，误差不超过2厘米，圆锥型，加厚材质，着地平稳，锥身带孔。 | 40 | 个 |
| 41 | 标志盘 | 底面直径19cm，高6厘米，30g, 采用全新料加工，无异味、韧性好，耐冲击性强，不容易踩坏。 | 40 | 个 |
| 42 | 灵敏圈 | 直径50CM，采用全新料加工，无异味、韧性好，耐冲击性强，不容易踩坏。 | 80 | 个 |
| 43 | 垒球 | 圆形，优质皮革与弹性橡胶缝合而成，1.8米高度自由落下反弹高度不低于30厘米，球体直径75±2mm，重量150±10克，外观圆整。 | 80 | 个 |
| 44 | 身高测试仪 | ABS材质，毫米精准 | 2 | 个 |
| 45 | 肺活量测试仪 | 产品量程：100-9999毫升，分度值：1毫升（误差+1%），每台配12个吹嘴 | 4 | 台 |
| 46 | 肺活量吹嘴 | 无毒无味的环保材质，消毒后可以重复使用 | 1000 | 只 |
| 47 | 坐位体前屈测试仪 | 高密度木质，尺寸：45\*25\*23cm，铝合金钢尺，带精准刻度。长63cm | 2 | 台 |
| 48 | 立定跳远仪 | PVC垫子，长4米，宽0.9米，厚度40厘米，测量距离50-320厘米，精准度+1厘米。 | 2 | 个 |
| 49 | 分队服 | 4色,各10件,加印LOGO. | 40 | 件 |
| 50 | 数显测距仪 | 轮胎加厚耐磨厚度9.3mm，轮周长100cm，有效测距约10万米，伸展长度102cm，(误差+0.3%)。 | 1 | 台 |
| 51 | 插地式排球柱 | 1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。2.排球柱外立柱选用φ89×3的优质焊管，内立柱选用φ76x3的优质焊管制作，通过高度调节销与内压弹簧使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。4.排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。5.排球柱配备有专用的预埋件，采用φ108×3圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。（含排球网） | 4 | 对 |
| 52 | ★篮球架 | 1、产品规格篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1（m）。2、产品用材球架立柱采用定制口150x150x4优质大圆角方管制作，圆角R30mm，造型美观，安全性高；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，下拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物不少于510kg。3、篮板规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。4、篮圈 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5、紧固件篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈。6、移动 篮架置有走轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆，操作方便，仅需一人操作就可轻松移动篮架。7、防护措施篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫，能有效的保证使用时的安全性及美观性。8、表面处理喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 2 | 副 |
| 53 | ★篮球架 | 1、产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。2、产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。3、篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。4、篮圈 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5、产品的结构原理产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350㎜，四周呈大圆角，法兰上设计有6个固定孔，保证篮架安装后整体的安全牢固性。预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由6根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。6、紧固件篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。7、表面处理喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 3 | 副 |
| 54 | 乒乓球桌 | 产品符合中国GB/T32597-2016轻工业标准中专业竞赛技术要求。台面长度2740mm-2743mm，台面宽度1525±2mm，台面高度760±2mm,拱桥结构，设多重高度调节装置。具有国际比赛使用经历。台印有ITTF标志且通过ITTF认证。赠送高档球拍1副、高档网架1副、乒乓球1盒。 | 1 | 副 |

**注：标★的为重要参数，不接受负偏离。供应商在中标后需提供原厂商针对此项目的质保服务承诺函及参数确认函等相关证明材料（加盖厂商公章），原件在签订合同时提供，未能提供或做虚假文件，取消中标资格并追究相关责任。**

**重要说明:**

**采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

中标供应商须提供合格产品及相应服务，所有产品质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。产品发生故障时，接到用户通知需8小时内上门，48小时内解决问题。

二、采购合同条款及格式

甲方(需方)：南通师范高等专科学校实验小学

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、南通开发区教育网 项目询价文件、询价响应文件及中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

**一、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
| 1 | 南通师范高等专科学校实验小学体育器材采购项目 | 项目询价文件、清单中的内容及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见询价文件 |   |

**二、合同总金额：**人民币（大写）

（小写）￥

三、**工期要求：**

开工日期：2021年 月 日；竣工日期：2021年 月 日 （具体开工时间以开工报告为准）；总工期： 日历天。

**四、质量要求：**合格

**五、工程地点**：南通师范高等专科学校实验小学。

**六、验收：**本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。

**七、付款：**由甲方按采购文件规定的程序付款。

（1）产品送达验收完成后，付至合同价的95%，余款待质保期满后30天内一次性付清。

**（2）**本项目免费质保期为 壹 年，通过验收之日为免费质保期起始日。

**（3）**付款方式：乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，并出具相应金额的增值税发票。

**八、违约责任：**任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本项目实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日**0.05%**的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他： /

甲方（需方）（盖章）： 乙方（供方）（盖章）：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

**三、询价投标文件组成**

**1、资格证明文件**

**2、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
|  | 大写：小写： （人民币） | 工期： 日历天；质保期： ；质量标准： 。 |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 2021年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

**3、分项报价明细表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|  …… |   |   |  |  |   |
| 合计（大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行数。

4、法定代表人身份证明

 （采购人） ：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的 （采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）

5、授权委托书

 （采购人） ：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字/盖章）

年 月 日 年 月 日

授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

6、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日