南通师范高等专科学校实验小学视频会议系统项目

询价公告

1. 项目信息：

项目名称：南通师范高等专科学校实验小学视频会议系统

项目内容：振兴路校区需增加一套视频会议系统终端，该视频会议终端系统需支持对接实小集团原有视频会议系统。实小教育集团原有视频会议系统增加一方视频会议软件的并发授权并增加一台服务器。

二、投标单位要求：

1.具有独立法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

3.提供3年及以上的售后服务承诺，并能做到上门维修。

4.符合相关法律、行政法规、规范性文件规定的其他条件。

5.本项目不接受联合体投标。

三、最高限价：**6万元**

四、响应文件递交

所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称。报价文件包括报价表及资格证明。报价表必须加盖单位公章后方为有效。文件报价文件请于**2021年8月13日下午14点**密封送到南通经济技术开发区星湖小学林翠路39号星灿天地四楼会议室。

五、成交原则、方式

**成交原则**：

1、符合采购需求且报价最低；

2、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

3、询价中标结果公示之后，中标单位需在5日之内提供项目质保期限证明材料；相应的技术参数应答证明材料；若非原视频会议系统厂家，请出具与原有视频会议系统厂商就此项目的对接承诺函。

**采购需求**：详见询价文件附件。

**成交方式**：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

六、验收与付款

在接到供应商提出验收申请后，在5个工作日内由业主指定人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

**付款方式**：货物运抵现场安装验收无误后，买方向卖方按实际供货支付至95%货款；剩余合同总价的5%待验收合格后一年内没有质量问题，如有索赔则完成索赔后，在一个月内支付。

七、交付地址：

南通师范高等专科学校实验小学

八、联系信息：

联系人：马老师，联系电话：13912206633，对项目需求部分的询问、质疑请向采购联系人提出，询问、质疑由采购联系人负责答复。

南通师范高等专科学校实验小学

2021年8月9日

**附件： 第一部分 项目需求**

**设备清单及技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 技术参数 |
| 视频会议软件平台 |  会议管理后台功能要求：视频会议管理后台以极简的操作界提供完整的功能：其中包括组织架构管理、配置软账号、视频会议终端管理、单位名称修改、会议管理、网盘管理等。**1.组织架构管理**管理员登录WEB后台，管理单位组织架构，主要包括：添加二级部门，二级部门旗下的三级部门，三级部门旗下的四级部门，可以涵盖单位内部所有的部门层级。**2.配置软账号**管理员登录WEB后台，配置软账号，主要包括：姓名、软账号账户名、密码、邮箱、所属组织架构、角色、时区、语言。凭借软账号账户名、密码登录PC客户端、移动客户端召开、参加视频会议。**3.视频会议终端管理**管理员登录会议管理后台，管理视频会议终端，主要包括：终端命名、终端所属组织架构、密码修改。**4.会议管理**管理员登录会议管理后台，管理所有会议，主要包括：查看所有会议（正在进行或者已经结束）的详细信息（会议ID号、会议状态、主持人、主持人邮箱、会议开始时间、会议议程）、加入会议、结束会议、删除固定会议、查看会议报告（会议主题、开始时间、会议时长、出席人数）、查看所有参会者参会信息（姓名、入会时间、退出时间、会议时长）**5.单位名称修改**管理员登录会议管理后台，修改单位名称。**6.网盘管理**管理员或者软账号用户登录会议管理后台，管理个人网盘或者企单位网盘，主要包括：文件上传、修改、删除。**7.个人设置**管理员、员工登录会议管理后台，进行个人信息设置。主要包括：姓名、邮箱、手机号码、固定号码、时区、密码修改；**8.会议列表：**可以分别按日、周、月的视图查看会议；**9.安排会议：**支持提前导入演示文档，会议中可以直接打开；**10.支持多种参会权限设置**，包括无限制、只允许注册用户参会、只允许邀请对象参会；**11.支持提前设置会议参数**，包括自动打开参会者麦克风、是否自动打开参会者摄像头、是否播放进入退出提示音；**12.支持提前设置参会者权限**，包括创建白板和演示文档、保存他人白板和演示文档、公聊、普通参会者间私聊、会议录制、上传文件、开关摄像头、打开麦克风；**13.会议记录**：支持查看已经结束的会议的会议报告，报告包含了每一个参会者的昵称、电话、入会时间、退出时间、参会时长。 |
| 平台服务器 | 服务器整体性能不低于以下服务器性能配置：银牌 4214R\*2， 32G\*2 RDIMM双列， 2.4T 10K SAS 2.5英寸热插拔，H730P RAID控制器 2GB NV缓存，内置DVD RW， 750W，详细配置不限。三年质保，三年原厂服务，三年硬盘不返还服务。 |
| 一体化高清会议终端 | 1. **会议功能要求**

1.各终端在在线情况下，支持远程一键呼叫其他终端设备，其他终端可自动应答;2.视频墙支持1、2、4、5、6、9、13、16分屏；3.在有主视频的分屏下支持把主视频设置为特定参会者、主讲人、自动跟随当前发言人;4.支持监控模式，主持人或者助理进入监控模式后，视频布局可以自定义，其他端不再跟随主讲人，可以自由监控各参会者视频,监控模式支持视频手动翻页和轮询；5.支持无线投屏，将电脑画面投入会议中；6.支持文档视频墙同时观看并可切换分屏模式；支持视频轮询，没有主视频的分屏全部视频轮询，有主视频的分屏下除主视频之外的分屏轮询,支持设置轮询周期;7.支持远程查看各参会端的信息，包括网络、CPU、内存等各种情况;8.支持连接IP摄像头；9.支持从本地U盘、个人网盘、企业网盘打开文档进行共享，文档格式支持PPT、WORD、图片、excel等常见格式，可支持PPT动画,可以支持多页文档的缩略图预览;10.支持系统自检，可查看终端网络状况是否能够支撑会议；11.对于会议现场管控的所有操作，通过遥控器直接操作，无需使用键鼠等外接设备。1. **硬件接口要求**

1.高清视频接口：1路HDMI输入，1路HDMI输出2.网络LAN：1000M网口，无线WIFI，支持802.11b/g/a协议3.USB接口：4路USB2.0接口4.红外遥控接口：可实现摄像机控制，系统平台控制5.电源接口：HEC3800电源插座（DC12V）1. **网络连接模式**

支持有线网络，无线，内置WiFi （5G/2.4G）1. **高清编解码能力**

1.CPU：四核ARM，频率1.8GHz2.GPU：ARM Mail GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术3.编码能力：H.264,VP8硬编码4.解码能力：1080P多格式视频解码,H.265硬解码1. **音频要求**

1.支持麦克风语音测试功能，检测本地声音是否正常；2.支持3.5mm的音频输入输出接口，麦克风具备有线和无线两种模式，自适应全双工动态回声抑制、要求全向拾音距离半径不小于6米，且在单个麦克风的情况下能实现立体声拾音；3.播放语音通话质量不小于20KHZ达到高清语音效果； 支持麦克风级联，扩展识音和外放范围。1. **显示要求**

支持不少于1路高HDMI清输入输出接口；支持usb摄像设备输入接入，支持主副摄像头同时开启两路画面.1. **摄像机能力要求**

1.摄像机能提供不小于1080p 的图像清晰度；2.支持自动光学12倍变焦，自动校正，支持倒装模式；3.支持远程控制对方云台摄像头进行变焦和转向.4.分会场设备云台性能要求：水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度；水平控制速度：0.1-100°/秒；俯仰控制速度：0.1-60°/秒；预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：60°/秒；预置位精度：0.1度5.分会场图像性能要求：图像传感器为1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器；有效像素为16：9 210万有效象素；视频格式为1080P,720P,480P |

**服务要求：**

1、服务地点：南通师范高等专科学校实验小学，采购人指定地点。

2、乙方应当在合同签订后15个工作日将货物安装调试完毕交付甲方正常使用（以下简称“交付验收”），地点由甲方指定，货物的所有权自乙方将货物运送至甲方指定地点后转移至甲方。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。到货验收不影响乙方对于货物承担质量保证责任。货物在经甲方验收合格前，其毁损、灭失等风险由乙方承担。

4、维保期：本项目一体式视频会议终端提供三年原厂质保，自项目终验合格之日起开始计算。

5、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

6、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护及升级服务，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

7、在年质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，提供软件终身免费升级服务，由此引起的一切费用由乙方承担。

8、技术支持响应时间，一般问题即时电话支持，难点、重点问题 24 小时内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

**第二部分 采购合同条款及格式**

甲方（需方）：

乙方（供方）：

**一、南通师范高等专科学校实验小学**采购编号文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的**南通师范高等专科学校实验小学视频会议系统项目**事宜，签订本合同书。

1. 二、设备/设备名称、规格、单价、数量及合同总额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **产品规格** | **品牌** | **数量** | **单 位** | **单 价** | **合计金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合同总额：** |  |

合同总额为人民币（大写）：

上述报价含设备供货价格、安装工程费及税金。

2.合同价格条件

2.1本合同价格为供货到现场工地，并安装调试合格的价格。

2.2本合同的价格已包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、配合费、保险、利润、税金、印花税、对采购人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。

3.产品技术和质量要求

3.1产品制造和安装符合现行国家和行业相关标准与规范。

3.2产品规格和要求等须与投标报价文件保持一致。

4.交货方式、日期和地点

4.1 交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货。

4.2 交货日期：交货及安装完成时间根据业主要求。

4.3 交货地点：业主指定地点。

5.包装及装运标志

5.1乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

6.运输、运费及保险

6.1由发货地到交货地的运输费用，以及到达交货地点的卸车费均由乙方承担。

6.2乙方负责承担由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费。

6.3付款方式： 货物运抵现场安装验收无误后，买方向卖方按实际供货支付至95%货款；剩余合同总价的5%待验收合格后三年内没有质量问题，如有索赔则完成索赔后，在一个月内支付.

7.验收

7.1设备抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

7.2任何被检查出不符合合同规定的设备，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不长于10天）无条件替换被拒绝的不合格设备。由此产生的一切费用由乙方承担。

7.3最终验收日期为甲方对工程进行验收合格后的实际竣工日期。

7.4工程安装符合国家现行相关验收标准和规范，保证确保甲方使用需求，通过相关主管部门验收。

8.质量保证及售后服务

8.1乙方保证本合同的设备是优质、全新未经使用过的，无损的，并在各个方面符合本合同规定的规格和质量要求。

8.2在设备完成安装调试，并经甲方检验合格之日计起，乙方免费提供三十六个月的质量保证期。在规定的质量保证期内乙方有义务无偿提供保修服务。

8.3在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

8.4乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

9.违约责任

9.1甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额每天 1 ‰ 的违约金。最多不超过逾期货款的 5% 。

9.2乙方保证按买方要求的日期、地点交货。除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额每天 1 ‰ 的违约金，最多不超过逾期交货的合同款的5%。（不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知甲方，将每天扣以总价款1%的违约金。

9.3 未经对方同意而单方面终止合同的一方向另一方支付合同总额的20%作为赔偿。

10.合同的终止与赔偿

10.1如乙方所供设备质量不符合约定要求或有任何损坏，甲方有权要求乙方更换，由此造成逾期交货按

10.2条约定执行。如设备质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予买方造成的全部损失。

10.2乙方在甲方通知进货日超期10日仍然不能到货的，甲方有权认为乙方单方终止合同。乙方除退还甲方已付费用外，应支付合同总金额20% 的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

10.3乙方保证其产品完全符合政府当局的相关安全法规、规范要求。乙方应承担因其产品质量问题或制造缺陷（该种质量问题或制造缺陷应系相关部门证实或认定）引起的赔偿费用。

11.争议的解决

甲、乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协议不成，应依法向买方所在地的人民法院起诉。

12.合同附件：无

13.其他

13.1乙方对其提供发票之合法有效性负责。

13.2本合同附件、补充合同及补充协议是合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

13.3本合同采用中文书写。

13.4本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，经双方代表签字加盖公章后生效。

甲 方 ： 乙 方 ：

法定代表人 法定代表人

 签字（或）盖章： 签字（或）盖章：

授权代表 授权代表

 （签字） （签字）

签字日期： 签字日期：

**第三部分 询价投标文件组成**

**一、资格证明文件**

**1、法定代表人（负责人）身份证明**

：

我公司法定代表人（负责人） 　　　参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人（负责人）情况：

姓名：性别：年龄：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人（负责人）身份证原件扫描上传

**2、授权委托书**

：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

被授权人身份证原件扫描上传

**3、营业执照副件加盖公章**

**4、无重大违法记录声明函**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 供应商名称（公章）：

 授权代表签字：

 日期：\_ \_年月 日

**二 、商务报价文件**

**1、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 |
|  | 大写：小写： （人民币） |

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、印花税、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。

**2、分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包含本项目测试、设备运输、耗材、安装测试的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

**3、技术条款响应一览表**

供应商应响应询价文件中针对招标货物提出的技术规格与要求；如其所投产品与其中某些条款不完全响应时，应在表格中逐条列出，未列出的视同完全响应。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **询价文件****技术参数要求** | **所投产品****技术参数响应** | **偏离/响应** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

①供应商应对照询价文件项目需求内的要求，**逐一填写**，询价货物与询价文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。**（本项目不接受负偏离应标）**

②该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日