**南通市竹行小学消防维保项目招标（二次）**

现决定就**南通市竹行小学消防维保项目（二次）**实施招标采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购项目名称及编号：**

项目名称：**南通市竹行小学消防维保项目（二次）**

**二、采购预算及最高限价：**

本项目最高限价人民币1.5万元。

**三、项目需求说明：**

校区内消防维护

维护时间段：2023年7月1日-2024年6月30日。

 维护要求：

本次招标采购的质量标准应符合国家相关规范的要求《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务（每月不少于一次巡查，并出具消防设施维护保养报告给校区学校确认）。

**设备设施清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 竹行小学校区 | | | | |
| 1 | 屋顶稳压系统 | | 系统 | 2 |  |
| 2 | 室外消火栓 | | 系统 | 2 |  |
| 3 | 室内消火栓 | | 个 |  | 现有全包含 |
| 4 | 消火栓管网 | | 系统 | 2 |  |
| 5 | 水泵接合器 | | 套 | 2 |  |
| 6 | 消防给水设施 | | 系统 | 2 |  |
| 7 | 消火栓泵 | | 台 | 2 |  |
| 8 | 消火栓泵电气控制 | | 系统 | 1 |  |
| 9 | 消火栓稳压系统 | | 系统 | 2 | 含给水设施 |
| 10 | 干粉灭火器 | | 具 |  | 现有全包含 |
| 11 | 应急疏散照明系统 | | 系统 | 2 |  |
| 12 | 不局限以上的，所有校区内消防设施设备均作为消防维保内容 | | | | |
| 13 | 维保基本要求 | 每个消防栓需制作亚克力插盒及维保记录标签；日常需保持所有消防箱内干净整洁；接到学校消防报修，必须2小时内到达现场；日常设施设备维修更换服务。 | | | |

**注：招标方提供的清单仅作参考，具体以现场踏勘为准。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控。踏勘联系人：宋先生，联系电话：13921487210。**

**四、供应商资格要求要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；

3.供应商必须取得建筑消防设施维护保养技术服务资质。

4.本项目不接受联合体投标。

**五、招标采购报价须知**

1．报价文件包括报价表及资格证明文件

1.1价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

1.2证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书；

②投标人有效的营业执照（副本）。

2.招标采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足招标采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

4.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或受权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

5.投标报价中含有项目履约完成所需的全部工作量和服务，即包括（但不限于）响应及完成本项目工作所需的一切费用。

6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**六、招标结束时间**

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

递交 **壹** 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

时间：**2023 年7月 5 日15:00**，逾期送达将作无效响应处理。

地点：**南通市竹行小学三楼会议室**

**八、成交原则、方式**

1. 报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合要求、质量和服务相等的前提下，**维保价格\*70%+设备维护总价\*30%=总报价**,最低总价单位中标。

2. 成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

**九、验收与付款**

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。在学校组织的自查和上级部分检查中，每发现一次维保不到位，从维保费用中扣除100元。

**十、本项目联系事项**

采购人联系人： 宋先生 ，联系电话：85918391；

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

南通市竹行小学

2023年7月1日

**十一、询价投标文件组成**

**1、法定代表人（负责人）身份证明**

：

我公司法定代表人（负责人） 　　　参加贵单位组织的（询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人（负责人）情况：

姓名：性别：年龄：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人（负责人）身份证原件扫描上传

**2、授权委托书**

：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加（询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手机：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章） 法定代表人（负责人）（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

被授权人身份证原件扫描上传

**3、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

（采购人）：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年 月 日

**4、无重大违法记录声明函**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：\_ \_年 月 日

**5 、商务报价文件**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **竹行小学消防设施维护保养项目报价单** | | | | | | |
| **投标单位名称（盖章）：** | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 限价 |
| 1 | 应急照明 | LED5W | 只 | 1 |  | 50元/只 |
| 2 | 疏散指示（配有机玻璃） | 嵌入式 | 只 | 1 |  | 50元/只 |
| 3 | 安全出口 | LED指示灯 | 只 | 1 |  | 45元/只 |
| 4 | 水带（含接扣） | 20米、国标65型 | 条 | 1 |  | 145元/条 |
| 5 | 消火栓玻璃（亚克力） | 100\*55\*3MM | 块 | 1 |  | 50元/块 |
| 6 | 消火栓玻璃（亚克力） | 50\*55\*3MM | 块 | 1 |  | 40元/块 |
| 7 | 水枪头 | 65m内扣式喷头2.5寸 | 只 | 1 |  | 30元/只 |
| 8 | 铝合金消防栓箱（含门） | 180\*70\*3MM | 个 | 1 |  | 400元/个 |
| 9 | 灭火器充装 | ABC干粉 | Kg | 1 |  | 8元/KG |
| 10 | 消防卷盘球阀 | 全铜 | 个 | 1 |  | 20元/只 |
| 11 | 消防软管卷盘（整套） | 软管>25米，防爆管 | 套 |  |  | 100元/套 |
| 12 | 消防箱平面弹跳锁 |  | 个 | 1 |  | 5元/个 |
| 13 | 灭火器3KG | ABC干粉 | 具 | 1 |  | 70元/具 |
| 14 | KBG管 | DN20 | 米 | 1 |  | 6.25/米 |
| 15 | 电源线 | 2\*2.5 | 米 | 1 |  | 6.32/米 |
| 16 | 交流接触器 | 50W220V | 只 | 2 |  | 65/只 |
| 17 | 交流继电器 |  | 只 | 5 |  | 30/只 |
| 18 | 电接点压力表 |  | 只 | 1 |  | 75/只 |
| 维修费 | 小计 |  |  |  | 0.00 |  |
| 报价占比折率(30%) |  |  |  | 0.00 |  |
| 维保费 | 全校消防设施设备维保费 |  | 项 | 1 |  | 15000元/年 |
| 报价占比折率(70%) |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 报价总计 |  |  |  | 0.00 |  |

日期： 年 月 日

备注：1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、所有维保单位更换的产品非人为损坏需质保一年。

3、各单品报价不得高于限价，超过限价均为无效报价。

4、报价包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、检测费、配合费、保险、利润、税金、印花税、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等。